Предоставляем Вам технические требования к макету для изготовления постеров 6х3м:

1.    Файл в формате tif; 1к1- разрешение 72 dpi ;

Допускается 1:10  - разрешение 300 dpi.
2.  Носители 

Любой интернет ресурс.
3. При макетировании в программах векторной графики старайтесь избегать использования прозрачностей, замаскированных цветов, теней и др. спецэффектов. Если же Вы этим пользуетесь, то во избежание непредвиденных результатов печати желательно даже градиентные заливки конвертировать в растр с достаточным разрешением. 
4. Не помещать значимую информацию ближе 25 см от правого края и 15 см от верхнего края.
5. Реклама размещается только на украинском языке. Для видов деятельности, которые лицензируются – обязательно указывать в макете номер, дату выдачи лицензии и название органа, её выдавшего.
Требования к постерам 6x3 m бумага
Материал – бумага Blue backside 120 г/кв. м.

Печать - односторонняя, цветность 4+0. 

Печать в 10 фрагментов, см. схему:

Серым фоном показаны нахлесты 1-2 см, они не запечатываются краской
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габаритный размер постера: 6000х3000 мм

запечатываемое поле постера: 6000х3000 мм

Не помещать значимую информацию ближе 25 см от правого края и 15 см от верхнего края.
